# 目次

[1. Hello world. 1](#_Toc432722361)

# Hello world.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 580 P0\_4(mbed p10) | 580 P0\_5(mbed p9) | comment |
| 0 | STX = 0x02 |  | Start TX, STX |
| 1 |  | SOH = 0x01 | Start of Header, SOH |
| 2 |  | LEN\_LSB | バイナリサイズ(LSB) |
| 3 |  | LEN\_MSB | バイナリサイズ(MSB) |
| 4 | ACK = 0x06 or NACK = 0x15 |  |  |
| 5~N |  | バイナリデータ | 各バイトデータのXORをとってCRCを作っておく。最初は0x00とXORする |
| N+1 | CRC |  |  |
| N+2 |  | ACK = 0x06 |  |

## hoge